القسم التاسع. إسناد المركبات المدرعة

تقوم قوات الدروع والآلية بإسناد وحدات المشاة أثناء العمليات العسكرية. أن الأسس والمبادئ التي تم طرحها سابقاً في هذه الكراسة للعمليات التكتيكية تنطبق هنا أيضاَ. سوف يناقش هذا القسم التكتيكات والأساليب المستخدمة من قبل وحدات المشاة التي تعمل مع فصيل الدروع. سوف يكون النقـاش بـنـاءً علـى فصيل المشـاة الـذي يعمل مع فصيل دروع أو قسم من مركبتين (الشكل 2-72 و 2-73).

2-44. عمليات مشتركة مع المركبات المدرعة

يجب أن يعرف القادة بأن القوات الثقيلة والخفيفة تستطيع مساعدة بعضها البعض. في العمليات التي يكون الدور الأكبر فيها للقوات الخفيفة ، أو المجوقلة ، أو قوات الهجوم الجوي، أو قوات أخرى خفيفة تقود قوات الهجوم المشتركة ، ففي هذه الحالة تقوم جميع الأسلحة الأخرى بمساندة المشاة. 

أ. يساعد جنود المشاة القوات الثقيلة إيجاد واختراق وتحديد الموانع المضادة للموانع. توفر المشاة الأمن لمركبات الدروع. فهم يقومون برصد أو تدمير أو إخماد الأسلحة المضادة للدبابات. ويقومون بتحديد الأهداف للدبابات لتدميرها بنيران المدفعية الرئيسية ومساعدة الرماة في استطلاع مدى الأثر الذي تتركه طلقاتهم. 

ب. تساعد القوات الثقيلة جنود المشاة بأن تتقدمهم في التضاريس المفتوحة وتوفر لهم نظام تسليحي هجومي محمي وسريع الحركة. فهم يقومون بتدمير وإخماد أسلحة العدو ومخابئه ودباباته بواسطة الرماية والمناورة. ويوفرون أيضاً وسيلة نقل عندما يسمح الوضع بذلك.

2-45. اعتبارات

يستخدم القادة تقديرات الموقف لتحديد نسبة مزج الدروع مع قوات المشاة ، وعلاقة القيادة (ملحقة أو السيطرة العملياتية). 

أ. الدبابات. يستخدم فصيل الدبابات مفهوم رجل الأجنحة ، حيث يكون قائد فصيل الدبابات مع رجل الأجنحة الخاص به ، ورقيب فصيل الدبابات مع رجل الأجنحة الخاص به. يعملون كفصيل من أربعة مركبات (الشكل 2-72). لا يقسم جدول التنظيم والمعدات الخاص بفصيل الدبابات التنظيم إلى ما هو أدنى من فصيل الدبابات. ولكن يجب على الدبابات والمشاة العمل معاً وعن قرب. في معظم العمليات حيث يعملون معاً ، يجب على جنود المشاة تأسيس اتصال مباشر مع الدبابات بشكل فردي. سوف لن يكون لديهم الوقت الكافي لتحديد الأهداف وتوجيه الرماية من خلال التسلسل القيادي في الفصيل. يجب على جنود المشاة ومشغلي الدبابات معرفة كيفية الاتصال ببعضهم البعض عن طريق اللاسلكي والهاتف والإشارات المرئية.
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الشكل 2-72. فصيل الدبابات

ب. مشاة  الآلية. تجمع مشاة الآلية بين الحماية والقوة النارية والحركة التي تتميز بها قوات الدروع ، مع القدرة القتالية عن قرب التي تتميز بها قوات المشاة.  توفر المشاة الأمن والقدرة على القتال عن قرب إلى القوات الآلية ، بينما تستفيد هي من سهولة الحركة والقوة النارية التي تتميز بها القوات الآلية. قد تعمل المشاة مع القوات الآلية ، أو قد تعمل بتزامن معها لفتح طريق لها عبر الموانع قبل شن هجوم بالآليات والدروع ، أو عن طريق الاستيلاء على موضع قدم بينما تقوم المشاة الآلية بالمناورة حولها ، أو القيام بمهام في المناطق المبنية (الشكل 2-73).
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الشكل 2-73. فصيل أم 2.
2-46. الاتصال مع الدبابات

يجب على قادة فصائل المشاة والدبابات تنسيق وسائل الاتصالات والإشارات فيما بينهم قبل البدء بالعمليات. سوف يشتمل ذلك على اللاسلكي والهواتف والإشارات المرئية مثل حركة الذراعين واستخدام الإضاءة والأعلام والأسهم النارية.  يوجد في معظم الدبابات (ما عدا أم 1) هواتف خارجية في ناحية مؤخرة المركبة حتى يستخدمها جنود المشاة. في دبابة أم 1، يستطيع جنود المشاة توصيل خط اتصال سلكي إلى قائد الدبابة من خلال برجها. سوف يتم توصيل سلك الاتصال بنظام الاتصال في الدبابة. يجب أن تكون لدى القادة الثقة بأن الدبابات والمشاة سوف يتحركان ويعملان معاً بدون ارتباك. 

2-47. صعود جنود المشاة على ظهر المركبات المدرعة

يصعد الجنود على الجزء الخارجي من المركبات المدرعة بشكل روتيني. ينبغي على  الجنود يركبون على الآليات ما دامت الدبابات وجنود المشاة يتحركون في نفس الاتجاه والتماس مع العدو غير متوقع. 

أ. إرشادات الصعود على المركبات المدرعة. يجب الأخذ بعين الاعتبار الأمور التالية قبل أن يقوم الجنود بالصعود على المركبات المدرعة.

(1) أثناء الصعود على مركبة مدرعة ، يجب على الجنود الاقتراب من المقدمة للحصول على موافقة قائد المركبة على الصعود. ثم يقومون بالصعود من ناحية الجنب بعيداً عن المدفع الرشاش المحوري ، ويكونون في مجال رؤية سائق المركبة.

(2) إذا كان لدى المركبة جهاز تثبيت واستقرار ، فحينئذ يجب على قادة الحضائر التأكد من إغلاق الجهاز قبل حركة المركبة. 

(3) يجب على جنود المشاة الهبوط من المركبة عندما تبدأ بتلقي نيران رماية ، أو عندما تظهر أهداف تتطلب من الرامي تحريك برج الدبابة بسرعة حتى يقوم بعملية الرمي.

(4) يجب أن يكون جميع الجنود منتبهين للموانع التي قد تدفع المركبة للدوران بسرعة ، أو المطبات والشجيرات التي قد تسقط الجنود من على ظهر الدبابة. 

ب. إرشادات خاصة بالصعود على مركبات مدرعة معينة. تنطبق المعلومات التالية على مركبات محددة.

(1) أم 1. دبابة أم 1 غير مصممة على حمل ركاب بشكل مريح وسهل. يجب على الركاب عدم التحرك إلى ظهر المركبة الخلفي. حرارة المحرك سوف تجعل من الخطورة الجلوس على هذا الجزء.
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الشكل 2-74. ترتيبات صعود وركوب على أم 1.

( أ ) تستطيع حضيرة مشاة واحدة الصعود على برج الدبابة. يجب على الجنود الركوب بحيث لا تعلق أقدامهم بين البرج وجسم المركبة أثناء الحركة المفاجئة للبرج.

(ب) يجب أن يكون الجميع خلف منصات إطلاق القنابل الدخانية. سوف يجعل ذلك الجميع في منطقة آمنة من حركة مدفع الرشاش وجهاز تحديد المجال بالليزر.

(ج) يجب أن يكون المشاة على أتم الاستعداد لأي حركة مفاجئة يقوم بها برج المركبة.

(د) يجب أن يحذر القادة الجنود من الجلوس على لوحة إطلاق البرج ، لأن أي وزن بمقدار 113 كيلو على اللوحة سوف يعيق عملها بشكل مناسب. 

(هـ) إذا حدث التماس مع العدو ، فحينئذ يجب على الدبابة التوقف في موقع يتميز بتخفي والتغطية ، ويعطي وقت للجنود للهبوط والابتعاد عن الدبابة. يجب التمرن على هذا العمل قبل أدائه أثناء القتالي الواقعي.

(و) يجب أن لا يركب جنود المشاة على ظهر المركبة وهم يحملون أكثر من عدة المعركة. يجب نقل العدة الشخصية بطريقة أخرى. 

(2) أم 60. إجراءات صعود مركبة أم 60 من قبل جنود المشاة (الشكل 2-75) كما يلي: 

( أ ) تستطيع حضيرة واحدة الصعود على برج الدبابة أو على ظهر المركبة الخلفي بعيداً عن البرج. المشاكل الناجمة من حركة البرج على نحو سريع ليست بنفس الحجم الذي عليه دبابة أم 1 ، ولكن مع ذلك يجب على الجنود الحذر والانتباه لهذا الأمر.

(ب) يجب أن يكون الجميع خلف منصات إطلاق القنابل الدخانية.
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الشكل 2-75. ترتيبات الركوب على دبابة أم 60.

(ج) إذا حدث التماس مع العدو ، فحينئذ يجب على الدبابة التوقف في موقع يتميز بالتغطية والتخفي ، ويعطي وقت للجنود للهبوط والابتعاد عن الدبابة. يجب التمرن على هذا العمل قبل أدائه أثناء القتالي الواقعي.

(د) يجب أن لا يركب جنود المشاة على ظهر المركبة وهم يحملون أكثر من عدة المعركة. 

القسم العاشر

الموانع

تشتمل الموانع على العوائق التي يصنعها الإنسان التي ترغم العدو على الرجوع ، أو التثبيت ، أو تعطل حركته أو تصدها.  يجب أن يكون الفصيل على معرفة بكيفية استخدام الموانع ، وكيفية اختراقها ، وتنظيف المنطقة منها. 

2-48. استخدام الموانع

تستخدم الموانع في جميع العمليات ، ولكنها مفيدة جداً في العمليات الدفاعية. يتم وضع الموانع عادةً من قِبل الهندسة بمساعدة الفصيل. سوف تأتي أوقات تفرض على الفصيل وضع الموانع بدون مساعدة من الهندسة. في مثل هذه الحالات ، يجب على القائد استشارة الهندسة عن النواحي الفنية. يجب على القادة أخذ بعين الاعتبار نوع المواد المطلوبة والمدة الزمنية المطلوبة لبناء الموانع. 

يستخدم الفصيل / الحضيرة الموانع في العمليات الهجومية للأغراض التالية:

● للمساهمة في أمن الأجناب.

● الحد من هجمات العدو المضادة.

● عزل الهدف.

● قطع تعزيزات العدو أو الطرق التي يستخدمها في الانسحاب.

يستخدم الفصيل / الحضيرة الموانع في العمليات الدفاعية للأغراض التالية:

● إبطاء تقدم العدو لمنح الفصيل / الحضيرة وقتاً كافياً لحشد نيران الرماية عليه.

● حماية الوحدات المدافعة.

● توجيه العدو إلى مناطق يسهل فيها الاشتباك معه.

● فصل دبابات العدو عن جنود المشاة.

● تقوية المناطق التي دفاعاتها غير محصنة.

أ. الوظائف. تؤدي الموانع أحد الوظائف التكتيكية الأربعة التالية: تعطيل العدو أو حرفه أو تثبيته أو صده. 

(1) التعطيل. تستخدم الموانع لتعطيل التشكيلات الهجومية ، والهجوم على القيادات والسيطرة الخاصة بالقيادات الدنيا بينما يكون المهاجم تحت نيران الرماية المباشرة.

(2) الانحراف. موانع الانحراف تساعد في تحريك العدو والتلاعب به بما يناسب القوة الصديقة بواسطة إرغامه على التوجه إلى المواقع التي تعطي أفضلية للقوة الصديقة وذلك عن طريق شق وتقسيم التشكيل الذي يستخدمه. 

(3) التثبيت. موانع التثبيت تبطئ وتوقف العدو في منطقة محددة حتى يمكن تدميره بواسطة الرماية ، أو حتى تعطي الموانع الوقت الكافي لفك التماس ومن ثم وقف الاشتباك مع العدو.

(4) الصد. موانع الصد معقدة ، وتستخدم في العمق ، ويتم دمجها مع الرماية لمنع العدو من التقدم على محور اقتراب محدد. تمثل موانع الصد الحد أو الخط الذي لا يسمح للعدو بتجاوزه.

ب. مبادئ توظيف واستخدام الموانع. عندما يتم توظيف الموانع ، يجب على القائد مراعاة الأمور التالية: 

(1) إسناد الخطة التكتيكية. تكمل الموانع القوة القالية ، وتقلل من سرعة حركة العدو ، وتوفر الأمن للفصيل. يجب على القائد اعتبار محور اقتراب العدو أيضاً ومراعاة متطلبات الحركة التي سوف تقوم بها قواته ، مثل طرق الإمداد والانسحاب ، والهجمات المضادة ، والدوريات ، ومراكز المراقبة. 

(2) الربط. يجب عليه ربط موانع التعزيز مع الموانع الموجودة مسبقاً. يجب عليه أيضاً ربط خطة الموانع مع خطته لإسناد الرماية. 

(3) التغطية بالمراقبة والرماية. يجب عليه التأكد من أن جميع الموانع عليها تغطية بواسطة المراقبة (الملاحظة) والرماية. سوف يقلل ذلك من قدرة العدو على إزالة أو اختراق الموانع ويزيد من احتمالية صب نيران الرماية على العدو عندما يصطدم بالموانع. 

(4) بناء الموانع في العمق. يقوم القائد بوضع الموانع بحيث تكون في كل منطقة موانع جديدة ليصادفها العدو وتؤدي إلى إنهاكه وإلى قيامه برد الفعل المطلوب من قِبل القوة الصديقة والذي يكون تحت سيطرتها. إن الاستخدام المتقن للموانع في العمق سوف يؤدي إلى إنهاك قوة العدو ويزيد من التأثير المرغوب. 

(5) التوظيف من أجل المفاجأة. تكشف الموانع التي لها نمط واضح ومكشوف مواقع الوحدات والأسلحة للقوة الصديقة. يجب على القوة الصديقة تجنب استخدام الأنماط الجاهزة والواضحة والمكررة.

2-49. أنواع الموانع

يوجد هناك نوعان من الموانع - الموجودة والتعزيزية.

أ. الموانع الموجودة. الموانع الموجودة هي تلك الموانع الطبيعية والقيود الثقافية التي تحد الحركة والتي تعتبر جزء من التضاريس عندما يبدأ وضع مخطط المعركة. موقع وخصائص الموانع الطبيعية والثقافية له علاقة مباشرة بخطة العمليات وموقع تمركز القوات. يجب استخدام المونع الموجودة وتحويلها إلى موانع فعالة بصورة أكبر ، ويجب أن تكون بعيدة عن مراقبة العدو ، ويجب أن تكون بحيث تستطيع مراقبة ونيران القوة الصديقة منع العدو من الاختراق ، ويجب أن تكون صعب تجنبها بواسطة استخدام طريق جانبية. تشمل الموانع الموجودة على التالي:

(1) المنحدرات المائلة. درجات مختلفة من الانحدارات مطلوبة لوقف أنواع مختلفة من المركبات. تستطيع الدبابات التعامل مع المنحدرات التي يكون انحدارها بنسبة 60%. الحفر الكبيرة والحظار والألغام تزيد من فاعلية المنحدرات كموانع.

(2) الخنادق حول المواقع الدفاعية. عمودية (أو شبه عمودية) شقوق وجدران يصل ارتفاعها إلى متر ونصف ، لا يمكن عبورها بالمركبات بدون اختراقها على نحو ما. من الأمثلة عليها الجدران الحجرية السميكة ، والسدود المستخدمة في السكك الحديدية، والحشوات الأسمنتية المستخدمة لتثبيت منحدرات جوانب الخطوط السريعة.

(3) الوديان الضيقة ، والأخاديد ، والخنادق. بشكل عام تعتبر هذه الظواهر موانع ضد المركبات المدولبة. إذا كان عرضها يزيد على خمسة أمتار ، تصبح فعالة ضد مركبات المجنزرة. 

(4) الأنهار والجداول والقنوات. أهمية الأنهار والجداول والقنوات كموانع أنه يجب استخدام وسائل معينة من أجل عبورها. تعتمد سهولة العبور على عرض وعمق السطح المائي وسرعة المياه وحالة الضفتين والقاع. 

(5) المستنقعات والسبخات. تعتبر موانع فعالة ضد جميع أنواع المركبات. وتعيق أيضاً سرعة حركة المشاة.

(6) الثلوج. تعتبر الثلوج التي يبلغ عمقها متر أو أكثر موانع رئيسية للأفراد والمركبات.

(7) الأشجار. قد تصبح الأشجار التي يبلغ قطر جذوعها 8 بوصات أو أكثر ، والمسافة الفاصلة بينها لا تزيد عن 20 قدم موانع إذا حاولت المركبات المجنزرة تدميرها ودفعها لكي تستطيع المرور من خلالها.

(8) المناطق المبنية. تعتمد قيمة المنطقة المبنية كموانع على حجمها وموقعها وكيفية بنائها. يمكن زيادة قيمة المنطقة المبنية كموانع طبيعية من خلال عمل حفر في شوارعها ، وتدمير الجدران ، واستخدام ركام المركبات والمخلفات. عندما يتم تدعيم هذه الموانع بالألغام والأسلاك الشائكة فإنها تصبح قادرة على توفير الحماية ضد المركبات المدرعة والآلية وقوات المشاة. 

ب. موانع التعزيز. يتم بناؤها أو وضعها أو تفجيرها عمداً لكي تربط بين الموانع الموجودة  أو تدعمها أو تمدها. يجب عمل تقييم دقيق للتضاريس للحصول على أفضل النتائج التي يمكن أن توفرها موانع التعزيز. الوقت المتوفر والقوى البشرية هما أكثر العوامل تأثيراً في هذه العملية. يوفر جنود المشاة أفضل مصدر جاهز للقوى البشرية. تشتمل موانع التعزيز على التالي:

(1) حفر الطرق. تعتبر الحفر موانع فعالة على الطرقات إذا كانت المناطق على أجناب الحفر مرتبطة بمنحدرات مائلة أو مناطق الألغام.

(2) الحضار. الحضار عبارة عن موانع يتم عملها عن طريق قطع الأشجار بحيث تكون رؤوسها المدببة موجهة نحو الجهة التي يتوقع منها قدوم العدو. هذه الموانع فعالة جداً في وقف المركبات في الغابات. يمكن تعزيز هذه الموانع باستخدام الألغام والأشراك. 

(3) الخنادق. استخدام الخنادق عبر الطرق يعتبر من الموانع الفعالة. تحتاج الخنادق الكبيرة في المناطق المفتوحة إلى مساعدة الهندسة.

(4) حواجز من جذوع الشجر. تستخدم كمطبات تهدئة السرعة على الطرقات. وهي سهلة التركيب وفعالة جداً عندما يتم استخدامها مع أنواع أخرى من الموانع.

(5) مذود من جذوع الشجر وغيرها. يتم بناؤه باستخدام جذوع الشجر والطين والصخور. تستخدم جذوع الشجر لعمل مذود على شكل مستطيل أو مثلث ثم يتم ملئه بالصخور والطين. تستخدم لسد الطرق والممرات الضيقة. لا تستطيع عادة صد الدبابات.

(6) عواميد من جذوع الشجر. يتم تثبيتها في الطرقات وتوظف في العمق وتستطيع أن توقف المركبات المجنزرة بشكل فعال. إذا لم تكن مرتفعة بحيث يمكن دفعها عن الطريق ، فحينئذ تستطيع هذه العواميد سلخ جنزير المركبات المجنزرة إذا حاولت الصعود عليها. يمكن توظيفها لإبطاء حركة المشاة إذا استخدمت مع الأسلاك الشائكة والألغام.

(7) الركام. يحد ركام المباني في المناطق المبنية من الحركة ويوفر مواقع قتالية محصنة.

(8) أسلاك الأشراك. تعيق حركة المشاة وفي بعض الحالات حركة المركبات المجنزرة والمدولبة. المواد المستخدمة فيها خفيفة الوزن مقارنة بأنواع الموانع الأخرى وغير مكلفة خاصة إذا قارنّ التكلفة بالحماية التي توفرها. 

(أ) أسلاك حلزونية مضاعفة. الأكثر استخداماً من قِبل الفصائل والحضائر في بناء الأسوار.  يتم بناؤها إما من الأسلاك الشائكة الحلزونية أو الأشرطة الشائكة الحلزونية. لا يوجد اختلاف في طريقة البناء بين الاثنين (الشكل 2-76). متطلبات المواد والعمل لبناء سور طوله 300 متر من الأسلاك الحلزونية المضاعفة هو كالتالي:

● وتد طويل - 160

● وتد قصير - 4

● أسلاك شائكة ، بكرة طولها 400 متر - 3

● لفات أسلاك حلزونية - 59

● رزات - 317

● عدد ساعات تنصيبها - 30

تقوم أولاً بتثبيت الأوتاد من اليسار إلى اليمين (وجهها نحو العدو). افصل الأوتاد الطويلة بمقدار خمسة خطوات ، والأوتاد القصيرة بفارق خطوتين عن الأوتاد الطويلة. صفوف الأوتاد الصديقة والعدو تكون على شكل ملتوي وتكون المسافة الفاصلة بينها 3 أقدام. الآن قم بوضع الأسلاك الحلزونية. ضع لفة أمام الوتد الثالث على جهة العدو ، ولفتين في نهاية الوتد الثالث على جهة القوة الصديقة. كرر هذه الخطوة مع كل رابع وتد بعد ذلك. انصب الصف الأمامي من الأسلاك الحلزونية والأسلاك الأفقية. ضع الأسلاك الحلزونية على الأوتاد. انصب الصف الخلفي من الأسلاك الحلزونية والأفقية. انصب الصف العلوي من الأسلاك الحلزونية واربطها بالأسلاك الأفقية الخلفية.
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الشكل 2-76. سور أسلاك حلزونية
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الشكل 2-76. سور أسلاك حلزونية (تابع)

(ب) حاجز طريق من الأسلاك الحلزونية. يتم وضع حاجز الأسلاك الحلزونية على الطريق لغرض صد المركبات المدولبة والمزنجرة. يتكون حاجز الطريق من 11 لفة أسلاك حلزونية يتم وضعها في مسافة 10 أمتار في العمق ، مدعومة بأوتاد طويلة تفصلها مسافة خمسة خطوات. يجب أن لا يكون مقيد ببعضه على نحو مشدود ، حتى يسمح بسحبها وربطها حول محاور. بالإضافة إلى ذلك ، يتم وضع أسلاك بشكل أفقي فوق لفات الأسلاك الحلزونية (الشكل 2-77)

ملاحظة: ضع ثلاثة أوتاد طويلة تفصلهم خمسة خطوات ووضع أسلاك أفقية عليها. 
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الشكل 2-77. حاجز طريق من أسلاك حلزونية

(ج) أسلاك شائكة معرقلة. تستخدم عندما يكون التخفي ضروري ،  ولمنع العدو من الزحف بين الأسوار ومن أمام مواضع الأسلحة. يجب أن لا يزيد عرض الموانع عن 32 قدم. يجب وضع الأوتاد في مسافات غير متساوية تصل ما بين 2 ونصف قدم إلى 10 أقدام ، ويجب أن يتباين ارتفاع السلك الشائك بين 9 بوصات و30 بوصة. وينبغي وضع هذه الأسلاك في مواقع الشجيرات الصغيرة بحيث تستخدم هذه الشجيرات كدعامة جزئية للأسلاك. في المساحات المفتوحة ، يجب استخدام أوتاد صغيرة.

(9) الألغام. تعتبر الألغام أحد أكثر الأساليب فعالية في قتل الأفراد وتدمير الدبابات في المعركة. حقول الألغام الأكثر استخداماً من قِبل الحضائر والفصائل هي الحماية العاجلة ، والبارزة ، والوهمية. 

(أ) حقول ألغام الحماية العاجلة. أثناء الدفاع ، تقوم الفصائل والحضائر بوضع حقول ألغام عاجلة للحماية حتى تكون مكملة للأسلحة ، ومنع أعمال العدو المفاجئة ، وتكون بمثابة تحذير مبكر عن تقدم العدو. يتم رفع تقرير لقائد السرية حول حقول الألغام العاجلة ويتم تسجيلها على نموذج DA 1355-1-R يضع القائد حقل الألغام في مناطق محاور الاقتراب الأكثر احتمالا لاستخدام العدو ، وتكون تحت تغطية المدفعية العضوية وفي مجالها. إذا سمح الوقت، يجب دفن الألغام حتى تكون أكثر فعالية ، ولكن يمكن وضعهم على الأرض بنمط عشوائي. يجب تسجيل حقول الألغام قبل أن يتم تجهيزها للعمل. يجب على القائد الذي ينصب حقول الألغام تحذير الفصائل المحاذية وإبلاغ قائد السرية عن موقع حقل الألغام. عندما يغادر الفصيل المنطقة (ما عدا في حالة إرغامه على الانسحاب من قِبل العدو) ، يجب عليه إزالة حقل الألغام ، أو أن ينقل مسئولية حقل الألغام إلى قائد الفصيل الذي يقوم بالاستبدال. لا يتم استخدام الأشراك في حقول ألغام الحماية العاجلة ، لأنها تؤخر من عملية إزالتها. يجب على الفصيل الذي يضع حقل الألغام التأكد من أن من الممكن إبقاء الحقل تحت المراقبة وأن يكون تحت تغطية في جميع الأوقات. الأمثلة التالية توضح كيفية وضع حقول ألغام الحماية العاجلة.

مثال

بعد طلب الأذن وأخذ الموافقة على نصب حقل ألغام ، يقوم قائد الفصيل وقادة الحضائر بعملية استطلاع لتحديد الموقع الذي يجب اختياره لحقل الألغام. يعتقد القادة أن هناك حاجة لاستخدام ألغام مضادة للدبابات لصد تقدم مركبات العدو عند منطقة الجسر والمنطقة السهلة العبور في النهر. ويجد القادة أن هناك حاجة لاستخدام ألغام مضادة للأفراد لحماية الألغام المضادة للدبابات وتغطية محاور الاقتراب الأكثر احتمالاً للاستخدام من قِبل مشاة العدو (الشكل 2-78)


[image: image8.emf]


(الشكل 2-78. ألغام مضادة للأفراد والدبابات في حقل حماية سريعة)

أثناء قيام الجنود بوضع الألغام ، يقوم قائد الفصيل بتحديد نقطة مرجعية سهلة التحديد في مقدمة موقع الفصيل. يقوم قائد الفصيل بتسجيل حقل الألغام باستخدام نقطة المرجعية (الشكل 2-79) يتم تسمية صف الألغام الأقرب إلى العدو بـ (أ) والصفوف التي تليه بـ (ب) و (ج) وهكذا.

يتم وضع علامة لتحديد طرفي نهاية الصف. ووضع علامة فيها حرف  الصف ورقم (1) للطرف اليمين للصف ورقم (2) للطرف اليسار. يتم ترقيم الصفوف من اليمين إلى اليسار ، بحيث تكون مواجهة للعدو. يمكن أن تكون العلامة وتد حديدي أو قطعة خشبية فيها مسمار أو قطعة معدنية حتى يمكن تحديدها بواسطة جهاز تحديد المعادن. 

[image: image9.emf]


الشكل 2-79. منظور القائد لحقل ألغام حماية عاجلة.

يقوم قائد الفصيل بقياس الزاوية السمتية من العمود الأسمنتي بالدرجات ، ويقيس بالخطوات المسافة إلى النقطة التي بين 15 إلى 25 خطوة إلى اليمين في اللغم الأول على جانب القوة الصديقة من حقل الألغام (الشكل 2-80). هذه النقطة ، ب-1 ، تحدد بداية الصف الثاني. يضع قائد الفصيل علامة في النقطة ب-1 ويسجل الزاوية السمتية والمسافة من العمود الإسمنتي إلى النقطة ب-1 على نموذج DA 1355-1-R.

[image: image10.emf]



الشكل 2-80. تعليم وتسجيل حقل ألغام

في الخطوة التالية ، يقوم قائد الفصيل بقياس زاوية السمت والمسافة من ب-      1إلى نقطة تبعد حوالي 15 إلى 25 خطوة من أول لغم في  الصف (أ). يضع علامة مميزة على هذه النقطة ويسجل عليها أ-1. ثم يقوم قائد الفصيل بقياس المسافة وزاوية السمت من أ-1 إلى أول لغم في الصف (أ) ويسجل موقع اللغم. ثم يقوم بقياس المسافة وزاوية السمت من اللغم الأول إلى اللغم الثاني ، وهكذا حتى ينتهي من تسجيل جميع الألغام كما هو موضح. يعطي قائد الفصيل رقم لكل لغم لتعريفه في المربعات المجدولة في نموذج DA 1355-1-R. عندما يتم تسجيل آخر لغم في الصف (أ) ، يقوم قائد الفصيل بقياس زاوية السمت والمسافة من آخر لغم إلى نقطة عشوائية تبعد 15 إلى 25 خطوة عن آخر لغم. يضع القائد علامة هنا ويطلق عليها اسم (أ-2). يقوم قائد الفصيل بإتباع نفس الإجراءات مع الصف (ب).
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الشكل 2-80. تعليم وتسجيل حقل ألغام (تابع)

عندما ينتهي قائد الفصيل من تسجيل وتعليم صفوف الألغام ، يقوم بقياس المسافة وزاوية السمت من النقطة المرجعية إلى ب-2 إلى  أ-2، ويسجلها. إذا تم استخدام ألغام مضادة للدبابات ، فحينئذ ينصح أن يتم استخدامها عند العلامة أ-2 / ب-2 ، لأن حجمها كبير يساعد في كشفها واستردادها. 
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الشكل 2-80. تعليم وتسجيل حقل ألغام (تابع)

يقوم قائد الفصيل الآن بربط نقطة المرجعية بمعلم أبدي يجده على الخريطة. يقوم بقياس المسافة وزاوية السمت من هذه المعلم إلى نقطة المرجعية. قد يستخدم هذا المعلم لإرشاد الآخرين إلى موقع حقل الألغام إذا تم التخلي عنه. وأخيراً يقوم القائد بإكمال النموذج عن طريق تعبئة مربعات التعاريف المجدولة في النموذج.
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الشكل 2-80. تعليم وتسجيل حقل ألغام (تابع).

بينما يقوم قائد الفصيل بربط المعلم بحقل الألغام، يقوم الجنود بتجهيز هذه الألغام حيث يبدءون بالألغام التي أقرب إلى مواقع العدو (الصف أ). يبلغ قائد الفصيل عن استكمال عملية وضع الألغام ويبقي معه نموذج DA 1355-1-R. إذا تم تحويل مسئولية حقل الألغام إلى فصيل آخر ، فحينئذ يقوم قائد الفصيل القادم إلى الموقع بكتابة توقيعه والتاريخ في مربع التحويل ويستلم النموذج من القائد السابق. عندما يتم إزالة حقل الألغام يتم التخلص من النموذج. إذا تم التخلي عن حقل الألغام بشكل مفاجئ وغير متوقع ، فحينئذ يجب تسليم النموذج إلى قائد السرية ، الذي يقوم بدورة بتسليمه إلى قائد الكتيبة ، حيث يتم نقله بعد ذلك إلى السجلات الدائمة.

عندما يتم استرجاع الألغام ، يبدأ الجنود من النقطة المرجعية وينتقلون منها إلى ب-1 ، مستخدمين في ذلك زاوية السمت والمسافات المسجلة. ثم ينتقلون بعد ذلك من النقطة ب-1 إلى اللغم الأول في الصف ب. ولكن إذا تم تدمير ب-1 ، ينتقلون من النقطة المرجعية إلى ب-2 ، مستخدمين زاوية الست والمسافة المسجلة. يجب عليهم الآن أخذ زاوية السمت العكسي من ب-2 إلى آخر لغم. العلامة في أ-1 ، و ب-1 ، أ-2 جميعها ضرورية لتأمين السلامة لأن تحديد موقع العلامة أثناء اجتياز مسافة طويلة أسهل من تحديد موقع لغم حي. 

(ب) حقل ألغام بارز. يؤدي إلى إرباك تنظيم العدو ويعيق استخدامهم للمناطق الرئيسية. ولهذا النوع من حقول الألغام أحجام وأشكال مختلفة وتشتمل على جميع أنواع الألغام المضادة للدبابات والأفراد وأجهزة المعالجة. يجب استخدامها لزيادة تأثير الموانع الموجودة وموانع التعزيز ، أو لصد هجوم مضاد سريع يقوم به العدو على محور اقتراب من جهة الأجناب.

(ج) حقل ألغام وهمي. تستخدم لتقليل سرعة حركة العدو والمحافظة على سرعة حركة القوة الصديقة ، وتستخدم كذلك لتقليد حقول الألغام الحية وخداع العدو. تستخدم عندما لا يكون هناك وقت أو أفراد أو مواد كافية لاستخدام ألغام حقيقية. قد تستخدم حقول الألغام الوهمية لسد الثغرات والفجوات الموجودة بين حقول الألغام الحقيقة. حتى تكون فعالة يجب أن تبدو هذه الألغام كالحقيقية. 

2-50. موانع العدو

تقوم الفصائل باللف حول الموانع واختراقها. يعتمد اتخاذ القرار باللف حول الموانع أو اختراقها على طبيعة المهمة ، والموقف ، والموجودات المتوفرة.

أ. اللف حول الموانع. يتم اللف حول الموانع وتفاديها إذا كان ذلك ممكناً. أثناء القيام بذلك ، يقوم القائد بالإبلاغ عن نوعها وموقعها إلى القيادة الأعلى. يجب أن يكون القائد على حذر من التماس مع العدو أثناء قيامة بتفادي الموانع واللف حولها ، لأن العدو عادةً يغطي طرق الالتفاف بالرماية.

ب. الاختراق. الاختراق هو توظيف أي وسيلة متوفرة من أجل اقتحام أو تأمين منطقة عبور من خلال موانع العدو. يوجد هناك أربعة أنواع من عمليات الاختراق:

1. المشي بخطوات واسعة.

2. المدبر.

3. الهجوم.

4. الخفي.
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