Communicate Via a Tactical Telephone

الأتصال عبر الهاتف الميداني 

الحالات: لديك طلب محدد لأرسال رسالة عبر الهاتف الميداني و الأتي :

1. رسالة غير مصنفة ( حوالي 25 كلمة) .

2. الهاتف الميداني نوع  (DNVT, TA-838/TT, TA-341()/TT, TA-1042A/U and TA-954/TT)  المنصب للأتصال بين نقطتين فقط و التشغيل يكون بالطريقة غير المشفرة.
خطوات الأداء

1. أنشاء الأتصال (  أرفع مقبض الهاتف من موقعه ) .

2. تأكد من أن نقطة ألأستلام الثانية جاهزة للأستقبال الرسالة.
3. قم بالأتصال . 
4.  تأكد من أن الرسالة قد أستلمت .
5. أنهي الأتصال و أرجع مقبض الهاتف الى موقعه.
الأستعداد للتقييم:
التنفيذ:جهز الجندي بـ  :ـ
1. هاتف الميدان  (DNVT, TA-838/TT, TA-341()/TT, TA-1042A/U and TA-954/TT)الجاهزة للعمل و الموصولة بهاتف الميدان بعيد المدى 
(DNVT, TA-838/TT, TA-341()/TT, TA-1042A/U and TA-954/TT)
2. هواتف الميدان(DNVT,TA-838/TT,TA-3419()/TT,TA-1042A/U AND TA-954/TT) 
والتي نصبت عند اسلوب النقطة لنقطة.
3. رسالة مهياة ( بما يقارب 25 كلمة ) للجندي لغرض الاتصال .
ايجاز الجندي:اخبر الجندي يجب ان يوصل الرسالة المهياة . 
مقاييس الاداء





نجح


  لم ينجح

1.البدء بالاتصال ( رفع مقبض الهاتف ) .

      ________


_________

2. التحقق من ان الطرف البعيد جاهز لاستلام 


الرسالة 




    _________


_________

3. ايصال الرسالة .



   __________


_________

4. التحقق من ان الرسالة قد استلمت . 

  __________


_________

5. قطع الاتصال ( اعادة مقبض الهاتف الى مكانه ) .
  __________


_________

دليل التقييم : قيم الجندي نجح اذا اجتاز كل مقاييس الاداء . قيم الجندي لم ينجح اذا فشل في اي مقياس من مقاييس الاداء . اذا كانت تقييمات الجندي لم ينجح فبين له ما الخطأ الذي فعله وكيف يصححه . 
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