Perform Voice Communications

تنفيذ الاتصالات الصوتيه
الحالات : لديك جهاز لاسلكي ميداني واحد ( جاهز للعمل و متصل بشبكة التردد) لكل مشترك في الشبكة ،بطاقه تحتوي على  علامات النداء (5 انج × 8 انج ) تحتوي على موقع واجب الفرد في الشبكة ( س1 ، س2 )،
علامات النداء للشبكة ( حرف و رقم – حرف)، قائمة باللواحق ( محطة السيطرة على الشبكة [م س ش ] – 46،س1-39،س2-13)،ورسالة لتنقل . 

 الموقف : يجب ان تعتبر الشبكة امنة والتوثيق غير مطلوب ( ف م 2419 ) . 

ملاحظة : قد يكون لهذه المهمة الكثير من اعضاء الشبكة بعدد المعدات المتوفرة . كل عضو من اعضاء الشبكة يجب ان يكون لديه لاحقة مختلفة ورسالة ليقوم بنقلها . 

المقاييس : الدخول الى شبكة الاتصال اللاسلكي ، ارسال رسالة ، ترك الشبكة اللاسلكية باستخدام علامات النداء الملائمة ، الأبجدية الصوتية والترقيم يكون دقيق بنسبة 100%.

خطوات الأداء 
1. الدخول الى الشبكة .

أ. حدد علامة النداء المختصرة و تسلسل الجواب من موقع واجبك .

ب. أستجب الى نداء الشبكة الصادر من (م س ش):

الى الشبكة هنا هـ 3 هـ  ( م س ش ) أجب 

هـ 3 هـ (م س ش )    هنا     هـ 13   ( الموقع الأول ) أجب 

هـ 3 هـ ( م س ش )    هنا     هـ 39   ( الموقع الثاني ) أجب 


هـ 3 هـ  ( م س ش )    هنا    هـ 46    ( الموقع الثالث )  أجب


الشبكة هـ 3 هـ ( م س ش ) أنتهى ( أذا كانت م س ش ليس لديه مرور)

ج. أجب بتسلسل أبجدي رقمي.

ملاحظة : في هذا الوقت تم أعلام ( م س ش ) و الشبكة مفتوحة.
2. أرسال الرسالة . 

أ. أصغي لتتأكد من أن الشبكة خالية . لا تقاطع أي اتصالات جارية .

ب. نادي ( م س ش ) و أخبر المشغل بأسبقية الرسالة التي لديك لمحطته.

ج. أستلم اجابة من ( م س ش ) بأنه جاهز للأستلام.
د. أرسل رسالتك بأستعمال علامات النداء الصحيحة و لفظ الاحرف و الارقام ( أنظر الجداول 113-571-1022-1 خلال 113-571-1022-3 و 113-571-1022-2.) 
الأبجدية الصوتية
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دليل تلفظ الارقام 

الترقيم يلفظ بالشكل الاتي

0= زيرو
1= وان

2= تو

3= ثري

4= فور

5= فايف

6= سكس

7= سفن

8= أيت

9=ناين

معاني علامات النداء 
كل مابعد  ذلك الجزء من الرسالة الذي قد أشرت اليه و هو كل ما يتبع ________________.
كل ماقبل  ذلك الجزء من الرسالة الذي قد أشرت الية وهو كل ما قبل _________________.

التوثيق المحطة تطلب الأعادة للذي يلي الوقوف ______________________. 
التوثيق

هو

توثيق البث لهذه الرسالة 
---------

التوقف أنا بموجب هذا التوقف أشير الى فصل نص الرسالة عن بقية أجزاءها .
التصحيح  أنت صحيح ، أو ماأرسلتة صحيح .التصحيح حدث خطأ في هذا الأرسال ، الأرسال سيستمر مع آخر كلمة أرسلت بشكل صحيح. حدث خطأ في هذا الأرسال ( أو الرسالة المشار اليها). النسخة المصححة هي _______. الذي يلي هو النسخة المصححة أستجابة لطلب التصحيح. 
أهمل ما يلي 
الأرسال 

أنتهى 
هذا الأرسال خاطئ. أهملة .  أن علامة النداء هذه سوف لن تستخدم لألغاء أى رسالة صادرة من قوات تحالف وطني أو شعبي أو التي تستوجب تسليم فوري .
للأطلاع أي معلومات تأتي بعد هذه الكلمة هي معلومات .
أوثق الذي يلي هذه الكلمة هو جواب لأستفهامك حول التوثق. 
أعيد ما يلي هذه العبارة هو أستجابة لتوجيهك بالأعادة.

أكرر سأقوم بتكرار الأرسال أو جزء محدد منه.

أتهجأ سأتهجا الكلمة التالية صوتياً .

أتأكد وهذا يعني بأن التالي  قد تأكد بناءً على طلبك و أعيد( وهذا يستعمل كرد للتأكد ) .

الرسالة  الرسالة التي تتطلب تسجيل هي التي ترسل مباشرة بعد النداء . 
هناك المزيد  يعني أن  محطة الأرسال لديها منفذ أضافي الى محطة الأستلام .
أنتهى  هذا يعني نهاية أرسالي اليك و  الأجابة غير مطلوبة أو غير متوقعة.
( بما أن أنتهى و أجب يحملان معنيين متناقضين فأنهما لا يستعملان معاً أبداً .) 
أجب هذا يعني نهاية أرسالي اليك و الأجابة ضرورية . أستمر ، أرسل . 

أسبقية تسبق اسبقية هذا يعني أنها تحجز الرسائل المهمة التى لها الأسبقية على سياق الأرسال العادي .هذه أعلى درجات الأسبقية التي يمكن تحديدها لرسالة ذات طابع أداري .
أقراء مرة ثانية  هذا يعني أعادة الأرسال بأكمله  . تماماً كما تم أستلامه بأكمله.
بدل هذال يعني نقل الرسالة الى كل العناوين( أو العناوين التي يجب عليها فوراً أتباع علامة النداء هذه) . أن محتوىالرسالة هو ألزامي عندما يتم  أستعمال علامة النداء هذه.

حول  هذا يعني بأني قد أستلمت رسالتك على نحو مرض ٍ  . 
روتين له الأسبقية علىروتين تحفظ على كل أنواع الرسائل غير الطارئة لتحدد الرسائل ذات الأسبقية الأعلى ، و لكن أن تسلم الى كل العناوين بدون تأخير.
أعد أعد كل الأرسال الأخير ( متبوعة بوسائل بيانات التعريف ’’ أعد __________( الجزء المقصود)‘‘)  .              
خدمة الرسالة التي تلي هذه الكلمة يقصد بها رسالة خدمة. صمت لاسلكي  ’’ أوقف الأرسال فوراً .‘‘ أن أمر الصمت اللاسلكي  يستمر حتى يتم الغائة بأمر آخر.( في حالة كون الأرسالات في وضع سكوت فيجب أن توثق هذه الأرسالات .) 
الغاء الصمت اللاسلكي يلغى الصمت اللاسلكي في حالة ( عندما يكون نظام التوثيق فارضاً لعملية الغاء الصمت اللاسلكي ، فكل ما يعمل يجب أن يكون موثقاً ) .
تكلم ببطئ  أن ارسالك سريع جداً ، خفف سرعة أرسالك .
هذا وهو يعني  أن الأرسال القادم من المحطة المحددة يلي هذه الكلمة .

الوقت  مايلي هذه الكلمة هو الوقت أو تأريخ / الوقت  للرسالة .

الى  أن المخاطبين مباشرةً بعد هذا التعبير يوجهون لأداء عمل . 
مجهول 
المحطة
أن هوية المحطة التي أنوي الأتصال بها تكون مجهولة .
التحقق تحقق من كامل الرسالة ( أو جزء محدد) من المنشئ  و أرسل نسخة تصحيح ( لتستعمل فقط مع حالات كتمان الجهه المرسل اليها التي أرسلت اليها رسالة الأستفسار ). 

أنتظر  ينبغي الأنتظار لبضعة ثواني .
أنتظر خارجاً يجب أن أقف أثر من بضع دقائق.

سوف أستجيب  أستلمت أشارتك و فهمتها و سوف أستجيب ( تستخدم فقط من قبل المرسل اليه. بما أن معنى أستلمت يتضمن معنى كلمة سوف يستجيب ، لذا لا يجب أستعمالهما معاً).
بعد كلمة يقصد بها أن الكلمة التي اعنيها تلي التي سبق أن أشرت اليها_____________. 
هـ . استلم الرسالة 
3. اترك الشبكة بتسلسل رقمي ابجدي .
ا.تستقبل نداء من محطة  سيطرة الشبكة يصدر فيه ايعاز بالغلق .
الشبكةهنا  هـ3هـ (م س ش ) اغلق حول .
هـ 3 هـ (م س ش ) هنا هـ 13 (الموقع الأول) أستلمت  أنتهى 
هـ 3هـ (م س ش ) هنا هـ39 (الموقع الثاني ) أستلمت أنتهى 

هـ 3 هـ ( م س ش ) هنا هـ46 (الموقع الثالث) استلمت أنتهى 
ب. أجب بتتابع رقمي أبجدي .
ملاحظه : (م س ش ) قد أستلمت وستغلق الشبكة . ملاحظه: أشارات النداء التالية في هذا الواجب تعطى كامثله :أشارة نداء الشبكة –هـ3هـ ,م س ش-هـ46 , س 1 –هـ39 ,س 2 –هـ13 .
الأستعداد للتقييم:
الأعداد: ضع لاسلكي العمليات في غرف أو خيم مختلفة على الأقل بمسافة 70 قدم الى الخارج . أحصل على علامات النداء و ملحقاتها و التردد اللاسلكي من خلال سلسلة الأوامر . أختر رسالة ( 15 الى 25 كلمة ) تحتوي على بعض مجاميع الأرقام  مثل التوقيتات و أحداثيات الخرائط. أطبع علامات النداء للمرسل و المستلم مع الرسال ة التي سوف يتم أرسالها على كارتات 5× 8 . قم  بفحص  الأتصالات للتأكد من عمل أجهزة اللاسلكي . أحصل على مساعد له خبرة في عمل جهاز اللاساكي الفردي  ( م س ش ) . جهز المساعد بعلامات النداء . أذا لم يقم الجندي بأظهار تقدم ملموس لأنجاز المهمة خلال 5 دقائق ، أعطه لم ينجح . أن هذا الوقت المحدد هو من المتطلبات الأدارية ، و ليست مبدئية. أذا قام الجندي بأنجاز المهمة بصورة صحيحة ممكن أن تقرر السماح له بالأنتهاء .
أيجاز الجندي :أعط الجندي كارت يحتوي على الرسالة و علامات النداء . أخبرة بأن جهاز اللاسلكي جاهز للعمل ، و أن الشبكة آمنة و التوثيق غير مطلوب ، و أن يقوم بأرسال الرسالة الى (م س ش ) و أن يأخذ أيصال بالأستلام . أخبر الجندي أذا لم يحصل تقدم ملموس في أجاز المهمة خلال 5 دقائق سوف يعطى لم ينجح في المهمة .
مقاييس الأداء 





  نجح

  لم ينجح

1. عملية الدخول الى الشبكة ضمن التسلسل الأبجدي الرقمي .

______
________

2. عملية أرسال رسالة من 15 الى25 كلمة بأستعمال 
    علامات النداء الصحيحة و الأبجدية الصوتية و الأرقام
.

______
_______

3. عملية ترك الشبكة بأستعمال التسلسل الأبجدي الرقمي .

______
_______ 
دليل التقييم : قيم الجندي نجح أذا أجتاز كل مقاييس الأداء. قييم الجندي لم ينجح  أذا فشل بأي من مقاييس الأداء ، أذا كان تقييم الجندي لم ينجح ، فبين له ما الخطأ الذي أرتكبه و كيف يعمل بصوره صحيحة.
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