Communicate Via a Tactical Radio in a Secure Net

الأتصال بواسطة جهاز اللاسلكي التعبوي في شبكة أتصال آمنة

الحالات : لديك جهاز  العمليات أللاسلكي (، مع جهاز ( SOI )، تغذية الجهاز بالمعلومات المناسبة و صله بالكيبل الخاص به،,        و محطة عمليات بعيدة.

المقاييس :أنشاء أتصالات صوتية مع الشبكة اللاسلكية التعبوية البعيدة  خلال ثلاث دقائق.
خطوات الأداء

1. تشغيل اللاسلكي. 

1. أضبط وسائل السيطرة.

2. شغل جهاز اللاسلكي .
3. أختبر البث اللاسلكي لدوائر (RT) . 
2. الدخول الى الشبكة.

1. غذي بالمعلومات المناسبة .

2. شغل منظومة الأتصال اللاسلكي . 
3. نقل الرسالة .
1. أنشاء أتصالات آمنه .

2. أستعمل شفرات الأتصال، علامات الأتصال ،الترددات ،رقم الفقرة و الأصل . 
الأستعداد للتقييم:

التنفيذ: لديك جهاز  العمليات أللاسلكي ( SINCGARS,IHFR,VRC-12SERIES,ETC.)  ، مع جهاز   ( SOI )، تغذية الجهاز بالمعلومات المناسبة و صله بالكيبل الخاص به، TM 11- 5830- 890- 10- 8,      11- 5820-401- 10- 2,  TM  و محطة عمليات بعيدة.

أيجاز الجندي: أخبر الجندي بأن علية أن الأتصال الصوتي مع الشبكة اللاسلكية التعبوية خلال ثلاثة دقائق . أن تحديد فترة الثلاث دقائق هي أحتياج تدريبي أداري .

مقاييس الأداء :




  نجح 


 لم ينجح
1. عملية وضع جهاز اللاسلكي بوضع التشغيل .

______

_______

أ. أضبط وسائل السيطرة3- 250071- 331-0804  





ب. تشغيل جهاز اللاسلكي .
ج. أختبار البث اللاسلكي لدوائر (RT) .





2.عملية الدخول الى الشبكة.
______

_______
أ. التغذية بالمعلومات المناسبة .



ب. تشغيل منظومة الأتصال اللاسلكي . 





3. عملية نقل الرسالة.




_______

_______
أ.توفير الأتصالات الآمنة.







ب. أستعمال شفرات الأتصال، علامات الأتصال ،
الترددات ،رقم الفقرة و الأصل . 





  
دليل التقييم: قييم الجندي  نجح أذا أجتاز كافة مقاييس الأداء . قيم الجندي لم ينجح أذا فشل في أي فقرة من فقرات مقاييس الأداء. أذا فشل الجندي في أي من مقاييس الأداء ، فبين له خطأه و أشرح له الأداء الصحيح. درب الجندي على الأداء الصحيح حتى يتمكن منه.
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