الملحق ط (الإسناد الإداري)

إجراءات العمل الثابتة التكتيكية لفصيل المشاة
1. حمولة الجندي. تحديد حمولة الجندي هو أحد الواجبات الحيوية والمهمة للقائد. تعتمد حمولة الجندي على عوامل المهمة والعدو والتضاريس والقوات والوقت المتوفر ، ويجب مراقبتها باستمرار. يجب تجنب قيام الجنود بحمل معدات لا يحتاجون إليها إلى المعركة. لا يمكن تغطية جميع حالات الطوارئ. ليس المهم المقدار الذي يستطيع الجندي حمله. يجب أن تنصب الأهمية على المقدار الذي يستطيع الجندي حمله بدون إعاقة فعاليته القتالية. 

أ. حمولة المعركة. المعدات الأساسية لإنجاز المهمة التي يحددها القائد المسئول عن تنفيذ المهمة، هي المعدات التي تساعد الجندي على القتال والاستمرار أثناء العمليات القتالية الفورية. ينبغي أن لا يتعدى وزن الحمولة 60 رطل إذا أمكن. تتكون حمولة المعركة من نوعين:

(1) حمولة القتال (المواد الأساسية المطلوبة في القتال) تحتوي على الحربة ، والأسلحة ، والملابس ، والخوذة ، ومعدات حمل الأوزان ، والذخيرة.  سوف يتم إضافة أو حذف مواد بناءً على عوامل المهمة والعدو والتضاريس والقوات والوقت المتوفر. 
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(2) حمولة مسير الاقتراب: تشتمل على تلك المواد المطلوبة للعمليات المطولة. يتم إنزال هذه المواد في مواقع الهجوم ، أو في نقطة التقاء الهدف ، أو نقاط أخرى قبل أو أثناء التماس مع العدو. سوف يتم إضافة أو حذف مواد بناءً على عوامل المهمة والعدو والتضاريس والقوات والوقت المتوفر.  
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ب. الحمولة الاستدامة. يجب أن تحمل المعدات والمواد المتبقية والمطلوبة لاستدامة العمليات القتالية من قِبل السرية وموجودات الكتيبة.

ج. أساليب إدارة الحمولة. يقرر القائد بناءً على عوامل المهمة والعدو والتضاريس والقوات والوقت المتوفر المواد التي سوف يتم حملها في الشدة ، والمواد التي سوف يتم حملها بوسائل أخرى ولكن تكون قريبة من الجنود. 

(1) يقوم الجنود بتوزيع الحمولة بشكل متساو أثناء حملها على أجسامهم أو أثناء حملهم على معدات حمل الأوزان. 

(2) لا يتم حمل أي شيء على الجزء الأمامي من معدات حمل الأوزان بحيث تمنع الجندي من التصويب الجيد. 

(3) يجب توزيع الحمولة على كل الفصيل.

(4) تدوير الحمولة الثقيلة بين عدد من الجنود.

(5) يجب اعتبار موجودات النقليات لنقل الحمولة.

(6) يجب إنزال الشدة عند التماس مع العدو ، أو تركها في نقاط التقاء الهدف ، أو في المواقع الهجومية ، أو في منطقة التجميع.

(7) تقاسم أو تجميع المواد.

(8) ينبغي حمل كمية قليلة من الأرزاق أثناء العمليات القصيرة.

(9) أثناء حمل الشدة ، يجب استخدام الأرزاق الموجودة في الشدة التي يتم حملها أولاً. بعد إنزال الشدة ، ينبغي أن يكون لدى الجنود كمية كافية من الإمداد على معدات حمل الأوزان.

ملاحظة: المواد المستخدمة في حمولة الجميع ينبغي أن تكون موجودة في مواقع معروفة من قبل الجميع. 

2. الإمداد. يتم تطبيق السياسات والإجراءات على طلبات الإمداد وعمليات إعادة الإمداد. يتم تنسيق عمليات الإسناد الإداري وفقاً للوضع التكتيكي لفصيل المشاة. يتم تخطيط عمليات إعادة الإمداد مقدماً حتى لا تتعارض مع العمليات القتالية. يطبق قائد الفريق وقائد الحضيرة الإسناد الإداري عن طريق التفتيش على الجنود لتحديد النقص والعيوب في المعدات والمواد. عندما تنتهي الحضائر من إعداد قوائمهم ، يقومون بإبلاغ رقيب الفصيل عن حالتهم الذي يقوم بدورة بإبلاغ هذه الحالة أو الجاهزية إلى ضابط عمليات. لوضع معايير لعمليات عادة الإمداد ، يجب تقديم طلبات إعادة الإمداد إلى ضابط عمليات السرية.

أ.  طلب إعادة الإمداد. أثناء مرحلة إعادة تنظيم العمليات القتالية ، يجب على قائد الحضيرة في مدة لا تزيد عن عشر دقائق فحص ومعرفة حالة حضيرته من الناحية الذخيرة والمعدات والطعام والشراب ، ثم يقوم برفع تقرير بذلك إلى رقيب الفصيل. في كل وقت يتم فيه إطلاق نيران الأسلحة ، يجب على نظام إعادة الإمداد البدء في العمل لمنع استنفاذ الجنود من الذخيرة أو المعدات. سوف لن ينتظر النظام إلى أن يصل معدل الذخيرة والمعدات إلى أدنا مستوى ، ولكن يجب أن يحاول توقع المتطلبات المستقبلية.

ب. أولويات إعادة الإمداد. هي كالتالي: الصنف الخامس - الذخيرة ، الصنف السابع - أنظمة السلاح ، الصنف التاسع - قطع الغيار ، الصنف الثامن - المواد الطبية ، الصنف الأول الأرزاق (طعام وماء). 

3. الصيانة. يجب تنظيف جميع أنظمة السلاح والمعدات من قِبل المستخدم ، ويجب على قادة الحضائر التفتيش للتأكد من ذلك.

أ. أولوية التنظيف والصيانة. تعتمد أولوية التنظيف والصيانة على المهمة والموقف ، ولكنها عادة تكون للأسلحة المضادة للدروع أولاً ، ثم أسلحة الطاقم ، ثم الأسلحة الفردية.

ب. خفض مستوى الأمن من أجل الصيانة. يتم  خفض مستوى الأمن عندما تكون نسبة 50% أو أقل من الأسلحة المضادة للدروع وأسلحة الطاقم خارج العمل من أجل الصيانة. سوف يتم تخفيض مستوى الأمن لبقية الأسلحة الصغيرة في الحضيرة إذا وصلت نسبة الصيانة فيها إلى 33%.

ج. متطلبات فحوصات وخدمات الصيانة الوقائية. يجب عمل تفتيشات على نظافة أنظمة السلاح والمعدات.

د. تقييم المسئوليات والإجراءات. عندما ينتهي الجندي من عمل تفتيش على أنظمة السلاح التي يعمل عليها ، يقوم قائد الحضيرة بالتحقق من عمله ، وإذا وجد مشكلة ما ، يجب عليه إصلاح المشكلة أو إبلاغ رقيب الفصيل عن المشكلة. ثم يقوم رقيب الفصيل بتجميع جميع طلبات الصيانة ويبلغ ضابط عمليات السرية أثناء فترة إعادة الإمداد المجدولة. يقوم ضابط العمليات بإخلاء الأسلحة والمعدات إلى منطقة إمداد الكتيبة. ويقوم أيضاً مركبة النقل من القيادة المساندة.

4. الأفراد. 

أ.  تقارير القوة. يتم رفع تقارير عن قوة الفصيل مرتين يومياً عن طريق شبكة مؤمنة أو خط أرضي. 

ب. الاستبدال.  يجب توخي الحذر عندما يتم دمج جنود جدد إلى الفصيل. يجب عمل إيجاز لهم من قِبل جميع التسلسل القيادي. يجب عمل تفتيش على أسلحتهم من قِبل قائد حضيرتهم ، والتعامل فوراً مع أي مشكلة يتم اكتشافها نتيجة لذلك. يقوم قادة الحضائر بشرح الموقف الحالي وإبلاغ الجنود الجدد عن واجباتهم وعن إجراءات العمل الثابتة.

ج. أسرى حرب العدو والمعتقلين المدنين. يتم التعامل مع جميع أسرى حرب العدو والمعتقلين المدنيين وفقاً للقانون الدولي. يقوم رقيب الفصيل بمراقبة جميع الأنشطة التي تتعامل مع أسرى حرب العدو والمعتقلين المدنيين. يجب عليه التأكد من تفتيشهم وتقسيمهم ومنعهم من التحدث مع بعضهم البعض وحراستهم وإرسالهم إلى الخطوط الخلفية. وسوف يكون مسئولاً أيضاً عن توفير الرعاية الصحية والأمن لهم. بالإضافة إلى ذلك ، يقوم بتعيين فريق أو حضيرة لمساعدته في هذه المهمة ، والمساعدة في المحافظة على السيطرة أثناء جميع مراحل هذه العملية.

5. الخدمات الصحية. 

أ.  الإجلاء الطبي. يجب أن يتواجد في كل فصيل متخصص مهني عسكري واحد على  الأقل يعمل بوظيفة مسعف. يجب بذل كل الجهد لتدريب أكبر عدد من الأفراد كمنقذين أرواح أثناء العمليات القتالية. ولكن مهاراتهم الرئيسية هي في عملهم كجنود مشاة وليس كمسعفين. ينبغي على كل حضيرة تعيين شخص واحد كمساعد للمسعف لإعانته في عمليات معالجة المصابين. يقوم رقيب الفصيل بالتنسيق مع مسعف الفصيل وقادة الحضائر لتحديد موقع نقطة تجميع الإصابات. التسلسل القيادي في كل حضيرة مسئول عن إجلاء جرحى ومصابين الحضيرة إلى نقطة التجميع. عندما يتم تأسيس طريقة عمل الإجلاء  ، يقوم رقيب الفصيل بتأمين أسلحة ومعدات وذخيرة المصابين. يقوم رقيب الفصيل بالتعامل مع طلبات الإجلاء الطبي بينما طلبات المرض الدورية والروتينية يتعامل معها مسعف الفصيل. درجات أولويات الإجلاء الطبي هي مستعجل ، مستعجل جراحي ، أولوية ، روتينية ، حسب الاستطاعة. 

ب. الخدمات الصحية في الميدان. يجب حفر المراحيض في مواقع تبعد على الأقل 100 متر عن مواقع الفصيل - إذا سمح بذلك الموقف التكتيكي. إذا لم يمكن ذلك ، ففي تلك الحالة يتم حفر خندق (المراحيض) في محيط الفصيل. ويتم بناء المراحيض تحت إشراف مسعف الفصيل. يجب أن لا يشرب جنود الفصيل إلا المياه الصالحة للشرب أو المعالجة صحياً. إذا كان موقع الفصيل بالقرب من جدول نهر ، فحينئذ يتم بناء مواقع المراحيض على الجدول في منطقة أسفل موقع الفصيل.

الملحق الإضافي أ

التنظيم

يستخدم جميع قوات المشاة الراجلة نفس المبادئ العقائدية الأساسية في القتال ، ولكن يوجد اختلاف بين التنظيمات. يجب على القادة معرفة هذه الاختلافات.

أ - 1.  فصيل البندقية
يجب على جميع الوحدات العاملة من جدول التنظيم والمعدات معدّل بناءً على تنظيمهم ومهمتهم وموقعهم الخاص. يوجد هناك خمسة أنواع من تنظيمات فصيل البندقية ، وهي كالتالي:

أ. يتكون فصيل بندقية المشاة الخفيفة من ثلاثة حضائر بندقية ومقر الفصيل مع فريقين مدفع رشاش (انظر الشكل أ-1). يتكون كل فريق مدفع رشاش من شخصين - رامي مدفع رشاش ومساعده. 
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أ-1 تنظيم فصيل سلاح المشاة الخفيفة
ب. تتكون فصائل سلاح المشاة والهجوم الجوي والمحمولة جواً من مقر الفصيل ، وثلاث حضائر سلاح (البنادق) ، وحضيرة الأسلحة (انظر إلى الشكل أ-2 إلى أ-4). يوجد فريقين مدافع رشاشة وفريقين مضادين للدروع في حضيرة الأسلحة. يتكون كل فريق مدفع رشاش وفريق مضاد للدروع على جنديين - رامي ومساعد رامي.
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الشكل أ-2. تنظيم فصيل سلاح مشاة
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الشكل أ-3. تنظيم فصيل سلاح الهجوم الجوي
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الشكل أ-4. تنظيم فصيل السلاح المحمول

ج. يتكون فصيل سلاح صاعقة المشاة من مقر الفصيل ، وثلاث حضائر سلاح ، وحضيرة مدفع رشاش (الشكل أ-5). يوجد ثلاثة أطقم لمدفع الرشاش في حضيرة مدفع الرشاش. يتكون كل طاقم مدفع رشاش من ثلاثة أشخاص - رامي ومساعدي رامي وحامل الذخيرة.
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الشكل أ-5. تنظيم فصيل بندقية الصاعقة

أ-2. حضيرة سلاح المشاة
تحتوي حضيرة سلاح المشاة المعتادة على تسعة جنود (الشكل أ-6). وتقاتل كفريقين رماية. يوجد في الحضيرة قائد حضيرة ، وعدد 2 قائد فريق رماية ، وعدد 2 رامي بندقية رشاشة ، وعدد 2 رماة بندقية ، وعدد 2 رماة قنابل.
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أ-3 الواجبات والمسئوليات

لإكمال جميع الواجبات المعينة ، يجب على كل جندي في الفصيل أداء وظيفته. يجب على كل جندي إكمال واجباته ومسئولياته المحددة وأن يكون جزءاً من الفريق. 

أ.  قائد فصيل سلاح المشاة. هو المسئول عن جميع الأعمال التي يقوم بها الفصيل ، والأعمال التي يفشل في أدائها. يشتمل ذلك على الانتشار التكتيكي والتدريب والأمور الإدارية وإدارة الأفراد والأعمال اللوجستية الخاصة بالفصيل. يجب أن يعرف قائد الفصيل الأفراد الذين يعملون معه جيداً ويعرف كيف ينشر سلاح الفصيل. وهو المسئول عن تمركز وتوظيف جميع أسلحة الطاقم المعينة والملحقة. يجب أن يكون على معرفة بكيفية استخدام أسلحة الإسناد. يجب على قائد الفصيل ما يلي:

(1) أن يكون مثال يحتذى به ويضع المعايير.

(2) يقود الفصيل في عملية إسناد مهمة السرية أو الكتيبة.

(3) يقوم بإبلاغ القائد الذي يرأسه (يعلوه) عندما يقوم بأعمال بدون أوامر.

(4) يقوم بوضع الخطط مع مساعدة من رقيب الفصيل ، وقادة الحضائر ، والأفراد الأساسيين الآخرين (مثل الملاحظ الأمامي ، قادة القوة الملحقة ، وغيرها).

(5) أن يكون متمشياً ومتابعاً للموقف ويتواجد حيث يكون مطلوباً لكي يقوم بالمراقبة والإشراف ، ويقوم بإصدار الأوامر الجزئية ، وإنجاز المهمة.

(6) عند اللزوم ، يطلب مساعدة إضافية للفصيل من قائد السرية حتى يستطيع أداء مهمته.

(7) مساعدة رقيب الفصيل في عملية تخطيط وتنسيق أعمال الإسناد الإداري المتعلقة بالفصيل. 

(8) أثناء عملية التخطيط ، يستمل تقارير عن حالة المتوفر من رقيب الفصيل وقادة الحضائر أو كلاهما.

(9) يقوم بمراجعة متطلبات الفصيل بناءاً على الخطة التكتيكية.

(10) وضع وتطوير خطة إجلاء الإصابات.

(11) أثناء عملية التنفيذ ، يقوم بمراقبة أعمال رقيب الفصيل وقائدة الحضائر.

(12) يتأكد من أن حمولة الجندي مناسبة ومعقولة.

ب. رقيب فصيل سلاح المشاة. يعتبر هذا الجندي هو أعلى ضابط صف في الفصيل والثاني في التسلسل القيادي. يقوم بمساعدة قائد الفصيل وتقديم المشورة له ، ويقوم بقيادة الفصيل أثناء غياب القائد. ويقوم بالإشراف على الأعمال الإدارية والإمداد والتموين والصيانة. قد يقوم بإعداد وإصدار الفقرة الربعة من أمر عمليات الفصيل. رقيب الفصيل مسئول عن تدريب الأفراد. ويقوم بالتأكد من تنفيذ الجنود واجباتهم الفردية التخصصية. ويقوم بتقديم المشورة إلى قائد الفصيل حول التعيينات والترقيات والعقوبات والتكليفات وانضباط ضباط الصف والجنود في الفصيل. يقوم رقيب فصيل سلاح المشاة بالأمور التالية:

(1) يقوم بتنظيم مركز قيادة الفصيل والسيطرة عليه بالتوافق مع إجراءات العمل الثابتة للوحدة ، وتوجيهات قائد الفصيل ، وعوامل المهمة والعدو والتضاريس والقوات والوقت المتوفر.

(2) يدرب الأطقم وينشر مدافع الفصيل الرشاشة حسب أوامر قائد الفصيل ، وكراسات الميدان المعنية ، وإجراءات العمل الثابتة للوحدة ، وعوامل المهمة والعدو والتضاريس والقوات والوقت المتوفر.

(3) يستلم طلبات قادة الحضائر المتعلقة بالأرزاق والمياه والذخيرة. العمل مع الرقيب أول في الفصيل أو ضابط العمليات لطلب إعادة إمداد. ويقوم أيضاً بتحديد الطرق المستخدمة في الإمداد والبريد.

(4) يوجه مسعف الفصيل وفرق المساعدة والحمل في نقل الإصابات إلى الخلف. 

(5) يحتفظ بمعلومات قوة الفصيل ، ويجمع تقارير إصابات الفصيل ويرسلها إلى الأمام (نماذج DA 1155  1156). ويستقبل ويوجه البدائل (يمدهم بالمعلومات المطلوبة).

(6) يراقب  الروح المعنوية ، والانضباط ، والحالة الصحية لدى أعضاء الفصيل. 

(7) يكون مسئولاً عن عناصر المنظمة لأداء واجب ما أثناء العمليات التكتيكية. يشتمل ذلك على الأمور التالية ولكن لا يعني ذلك أنه محصور عليها ،  وهي:

● الفرق التي تتكون من ربع القوة.

● قوات الأمن أثناء الانسحاب.

● عناصر الإسناد أثناء الغارات أو الهجوم.

● الدوريات الأمنية أثناء الهجوم في الليل.

(8) ينسق ويشرف على عمليات إعادة الإمداد الفصيل الموجهة من قِبل السرية.

(9) يتأكد من أن توزيع الإمداد يتم وفق توجيهات وإرشادات قائد الفصيل.

(10) يتأكد من توزيع الذخيرة والإمداد والحمولة بشكل مناسب ومتساوي (يعتبر واجباً مهماً وحيوياً أثناء التثبيت وإعادة التنظيم.

(11) يتأكد من أن خطة إجلاء المصابين كاملة ويتم تنفيذها بشكل مناسب.

ج. قائد حضيرة سلاح المشاة. هو المسئول عن كل الأعمال التي تقوم بها الحضيرة أو تفشل في القيام به. فهو قائد تكتيكي ويجب أن يكون مثال يحتذى به. يقوم بالأعمال التالية:

(1) السيطرة على المناورة الحضيرة ومعدل وتوزيع الرماية.

(2) تدريب الحضيرة على الواجبات الفردية والجماعية المطلوبة لاستدامة الفعالية القتالية.

(3) إدارة احتياجات الحضيرة اللوجستية والإدارية. يقوم بطلب الذخيرة والمياه والأرزاق  والمعدات الخاصة. 

(4) يقوم بمتابعة أفراد ومعدات الوحدة.

(5) يكمل تقرير إحصاء الإصابات ومراجعة تقارير الإصابات التي يقوم أعضاء الحضيرة بتعبئتها. 

(6) رفع طلبات لمنح الجوائز والأنواط.

(7) يقوم بتوجيه عملية صيانة أسلحة ومعدات الحضيرة.

(8) يقوم بالتفتيش على أسلحة وملابس ومعدات الجنود.

(9) يتأكد من توزيع المواد والإمدادات على جنود الحضيرة.

(10) يوفر معلومات إلى رقيب / قائد الفصيل تتعلق بحالة إمداد الحضيرة ومتطلباتها.

(11) يتأكد من الإمدادات والمعدات موزعة بتساوي في الحضيرة.

د. قائد حضيرة الأسلحة (فقط أقسام المشاة ، والمجوقلة ، والهجوم الجوي). هو المسئول عن كل الأعمال التي تقوم بها حضيرة الأسلحة أو تفشل في القيام به. واجباته تشبه واجبات قائد حضيرة سلاح المشاة. ويسيطر أيضاً على المدافع الرشاشة والأسلحة الخفيفة المضادة للدبابات التي تساند مهمة الفصيل. ويقدم المشورة إلى قائد الفصيل عن كيفية استخدام وتوظيف الحضيرة. 

هـ. قائد حضيرة المدفعية الرشاشة (فقط سرية سلاح الصاعقة). هو المسئول عن كل الأعمال التي تقوم بها الحضيرة أو تفشل في القيام به. مسئولياته تشبه مسئوليات قائد حضيرة سلاح المشاة ، ويسيطر على المدافع الرشاشة التي تساند مهمة الفصيل. ويقدم المشورة إلى قائد الفصيل حول كيفية توظيف الحضيرة.
و. قائد الفريق. هو قائد قتالي يقود الجنود عملياً ويجعل من نفسه مثلاً يقتدى به ويساعد قائد الحضيرة حسب ما هو مطلوب. يسيطر على حركة فريق الرماية الخاص بفريقه ويسيطر على معدل وتوجيه الرماية عن طريق التواجد في المقدمة وتوجيه الإشارات والأوامر المناسبة من موقعه. ويقوم بمتابعة الجنود والمعدات التابعة له. ويتأكد من جنوده يؤدون أعمالهم حسب معايير الوحدة في جميع المجالات.

ز. مسعف الفصيل. يساعد رقيب الفصيل على توجيه فرق الإسعافات والحمالة ، ويراقب الحالة الصحية للفصيل. يقوم مسعف الفصيل بالأمور التالية:

(1) معالجة المصابين والمساعدة في عملية إجلائهم تحت مراقبة وسيطرة رقيب الفصيل.

(2) مساعدة قائد/ رقيب الفصيل في الأمور الصحية ، وقوم شخصياً بفحص صحة أعضاء الفصيل وحالتهم الجسدية.

(3) يطلب الإمداد من الصنف الثامن (إمداد طبي) من خلال رقيب الفصيل.

(4) يوفر خبرة وإشراف طبي عن الأمور التي قد تنقذ الأرواح أثناء القتال.

(5) ينفذ  الواجبات الأخرى التي يكلفه بها قائد الفصيل ورقيب الفصيل.

ح. آمر (مشغل) لاسلكي وهاتف الفصيل. يجب أن يعرف آمر لاسلكي وهاتف الفصيل كيفية استخدام الأجهزة والمحافظة عليها مثل مدى مقاومتها للماء وكيفية اختيار الترددات ، واستخدام تعليمات عمليات الإشارة ، وكيفية تركيب وتنصيب الهوائي الميداني.

ط. فريق إسناد الرماية. يوجد في السرية فريق إسناد رماية ملحق من كتيبة الإسناد المباشر  والمدافع الميدانية. يقوم هذا الفريق بتزويد الفصائل بفريق ملاحظين أماميين يتكون من جنديين - الملاحظ الأمامي بالإضافة إلى آمر لاسلكي وهاتف.

ملاحظة: فريق الملاحظين الأماميين في سرية سلاح الصاعقة معينين وليس ملحقين.

(1) الملاحظ الأمامي. هو عين المدفعية الميدانية والهاون. وهو يعمل لقائد للفصيل. مسئوليته الرئيسية هي تحديد الأهداف وطلب وتعديل إسناد رماية غير مباشرة. يجب أن يكون الملاحظ الأمامي على معرفة وإطلاع بالمعالم التضاريسية التي يعمل فيها الفصيل والموقف التكتيكي. يجب أن يعرف المهمة ، والمفهوم ، ومخطط المناورة وأولويات الرماية الخاصة بالفصيل. يجب على الملاحظة الأمامي التالي:

● إبلاغ مقر فريق إسناد الرماية عن أنشطة الفصيل وموقف إسناد الرماية.

● إعداد واستخدام الخرائط والشفافيات ومخططات التضاريس.

● طلب وتعديل إسناد الرماية.

● العمل كفريق مع آمر اللاسلكي والهاتف.

● اختيار أهداف لإسناد مهمة الفصيل بناءاً على دراسة وتحليل عوامل الهمة والعدو والتضاريس والمهمة والوقت المتوفر.

● اختيار مراكز المراقبة وطرق الحركة من إلى هذه المراكز.
● المحافظة على الاتصالات حسب ما هو محدد من قِبل ضابط إسناد الرماية.

● الاحتفاظ بإحداثيات موقعه المكون من ستة أرقام.

(2) آمر اللاسلكي والهاتف. الواجبات الرئيسية لآمر اللاسلكي والهاتف هو تهيئة وتنصيب وتشغيل والمحافظة على معدات اتصال فريق الملاحظين الأماميين. في ظروف معينة ، قد يقوم  آمر اللاسلكي والهاتف بواجبات المراقب الأمامي للفصيل.

المحلق الإضافي ب

مرشد مرجعية فصيل المشاة
لكي نحقق النجاح أثناء العمليات القتالية ، يجب أن يكون أفراد المشاة على خبرة كبيرة توظيف القوة العضوية والأسلحة المساندة وفي استخدام الألغام. 

ب-1. الأسلحة العضوية
الأسلحة العضوية هي تلك الأسلحة المعينة للفصيل والتي يسيطر عليها قائد الفصيل بشكل مباشر. يجب على جميع القادة معرفة كيفية توظيف هذه الأسلحة بشكل فعال في جميع المواقف التكتيكية (الشكل ب-1). يستخدم فصيل المشاة الأسلحة المضادة للدروع بشكل دوري (الشكل ب-2) والقنابل اليدوية والألغام (الشكل ب-3).


[image: image7.png]M9 Pistol M16A2 © M249 MG M203 M60
WEIGHT (Ibs) 28 8.7 165 1 23
LENGTH (in) 8.5 39 41.1 39 43
MAX RANGE (m) 1,800 3,600 3,600 400 3,750
ARMING RANGE (m) N/A N/A N/A 14 N/A
MIN SAFE RANGE (m) N/A N/A N/A 31 N/A
RATE OF FIRE
CYCLIC (rpm) N/A 700-800 800 N/A 550
RAPID (m) N/A N/A 200* 35 200*
SUSTAINED 60 16 85 35 100
EFFECTIVE RANGE
AREA (m) N/A 800 800 350 1,100
POINT 50 580 600 160 600
MOVING (m) N/A 200 N/A N/A N/A
AMMUMITION ‘
TYPE BALL BALL, BALL, HEWP BALL,

TRACER, TRACER, CS, TRACER,
DUMMY, DUMMY, ILLUM, and
PRACTICE, PRACTICE, TP BLANK

and and and
BLANK BLANK, BUCK-
| : SHOT
EXAMPLE LOAD (rds) 30 210 600

*With barrel change.

-





الشكل ب-1. أسلحة عضوية

[image: image8.png]M72 LAW M136 AT4 M47 DRAGON

WEIGHT (ibe) 47 148 68.5
LENIGHT (in) 22/35 40 44

MAX RANGE (m) 1,000 2,100 1,000
ARMING RANGE (m) 10 30 .65

MIN SAFE RANGE (m) 30 30 65

EFFECTIVE RANGE

STATIONARY (m) 200 300 1,000
MOVING (m) 125 . 300 100
BACKBLAST (m) 50 60 50





الشكل ب-2. أسلحة مضادة للدروع


[image: image9.png]FRAG wp THERMITE CONCUSS

WEIGHT (Ibs) 1 2 2 1
RANGE (m) 40 30 25 40
{Thrown by average soldier)
PACKING (box) 30 N/A 16 20
BURST RADIUS (m) 15 17 2
60-sec burn  40-sec burn
M21 M14 M16A1 M18A1
ANTITANK APERS APERS APERS
MINE MINE MINE MINE
(Toe Popper) (Bouncing (Claymore)
Betty)
WEIGHT (lbs) 18 36 8.3 35
PACKING (box) 4 mines 80 ea mines 4 fuzes 6 mines
4 fuzes and deton tripwire w/accy
BURST RADIUS 1 tank 1 Indiv 30 meters 50 meters (eff)

250 meters(max)





الشكل ب-3. قنابل يدوية وألغام

ب-2. الأسلحة المساندة
تزود الأسلحة المساندة قادة الفصيل والحضائر بقوة نارية إضافية. يجب أن يكون قادرين على دمج رماية هذه الأسلحة بشكل فعال مع رماية أسلحتهم العضوية.  انظر إلى الشكل ب-4 إلى الشكل ب-7. 

[image: image10.png]M2 (.50 CAL) MK 19 M202 FLASH M3 RAAWS

WEIGHT (Ibs) 84 76 26.7 22
LENGTH (in) 66 43 34.7 426
MAX RANGE (m) 6,765 2,212 N/A
ARMING RANGE (m) N/A 18 N/A
MIN SAFE RANGE (m) N/A 28 20 50 (HEAT)
: 800 ( illum)
250 (HE)
50 (SMOKE)
50 (TNG)
RATE OF FIRE
CYCLIC (rpm) 500 375 N/A
RAPID (rpm) 40*. 60 N/A
SUSTAINED (rpm) 40* 40 N/A 6
EFFECTIVE RANGE |
AREA (m) 1,830 2,212 760
POINT (m) 1,200 1,500 200
STATIONARY (m) N/A N/A N/A 700 (HEAT)
MOVING (m) N/A N/A N/A 250
BACKBAST (m) 50 60
BURST RADIUS (m) 20
AMMUNITION
TYPE g BALL, AP HEDR HE HEAT, ILLUM
TRACER, APl TR and HE, SMOKE,
APIT, INCEN BUCKSHOT TR and
and BLANK TNG

*With barrel change





الشكل ب-4. أسلحة الإسناد

[image: image11.png]METERS

AMMUNITION MIN MAX
WEAPON MODEL TYPE RANGE RANGE*** RATE OF FIRE
M224 M720/M888 HE 70 3,500* 30 rounds per minute
80-mm M722 WP 70 3,500 for 4 minutes**, then
M721 ILLUM 200 3,200 20 rounds per minute,
MB302A1 WP 33 1,625 sustained.
MB83A3 ILLUM 725 950
M49A4 HE 45 1,925
M29A1 M374A2 HE 70 4,600 12 rounds per minute
81-mm M374A3 HE 73 4,725 for 2 minutes, then
M375A2 WP 73 4,775 5 rounds per minute,
M301A3 ILLUM 100 2,950 sustained
M252 M821/M889 HE 83 5,600 30 rounds per minute
81-mt M374A3 HE 73 4,775 for 2 minutes, then
M819 RED P 300 4,875 15 rounds per minute,
M375A3 WP 73 4,775 sustained.
MB853A1 ILLUM 300 5,050
M301A1 ILLUM 100 2,950
M30 M329A2 HE 770 6,850 18 rounds per minute
107-mm M328A1 WP 720 5,650 for 1 minute, then
M335A2 ILLUM 400 5,500 9 rounds per minute .
for 5 minutes, then
3 rounds per minute,
sustained
M120 M57 HE 200 7,200 15 rounds per minute
120-mm Mé8 SMOKE 200 7,200 for 1 minute, then
M9t ittum 200 7,100 4 rounds per minute,

sustained

*Bipod mounted, charge 4 maximum range handheld is 1.300 meters.

**Charge 2 and above, 30 rounds per minute can be sustained with
charge Oort.

***Rounded to nearest 25 meters.





الشكل ب-5. أنواع وخصائص الهاون

[image: image12.png]M102 Mi19 M198
CALIBER 105-mm 105-mm 1565-mm
MAX RANQE (For HE) (m) 11,500 14,000 18,100
PLANNING RANGE (m) 11,500 11,500 14,600
MIN RANGE (m) DIRECT FIRE DIRECT FIRE DIRECT FIRE
DANGER CLOSE RANGE 600 600 600
RATE OF FIRE
MAXIMUM (rpm) 10 10 4
SUSTAINED (rpm) 3 3 2
PROJECTILE : .
TYPE HE, WP, HE, M760, HE, WP, ILLUM,
ILLUM, HEP-T, ILLUM, HEP-T, SMOKE, CHEM,
APICM, CHEM, APICM, CHEM, NUC, RAR
APERS, RAP RAP FASCAM, CPHD
AP/DPICM
FUZES
TYPE PD, VT, MT, PD, VT, MT, PD, VT, CP,
* MTSQ, CR MTSQ, CR MT, MTSQ,
DELAY DELAY DELAY
LEGEND:

AP —Armor-piercing
APERS —Antipersonnel
APICM —Antipersonnel Improved
Conventional Munitions
CHEM —Chemical
CP —Concrete Piercing
CPHD —Copperhead
DFICM —Dual Purpose Improved
Conventional Munitions
FASCAM —Family of scatterable Mines

HEFRT —High-Explosive Plastic Tracer
ILLUM —lliumination
MT —Mechanical Time
MTSQ —Maechanical Time Super Quick
NUC —-Nuclear
PD —Point Detonating
RAP —Rocket Assisted Projectile
VT —Variable Time
WP —White Phosphorus





الشكل ب-6. أنواع وخصائص المدفعية الميدانية

[image: image13.png]—SYSTEM

CASUALTY
RADIUS

ACTUATION

GEMSS

GATOR

MOPMS
VOLCANO

ADAM

10-15 meters

6-10 meters

Tripwire (20-40 feet)

Tripwire

SYSTEM

TYPE OF KILL

ACTUATION

; GEMSS
GATOR
MOPMS

VOLCANO
RAAMS

LEGEND:

Crew Kill

RAAMS —Remote Antiarmor Mine System

ADAM —Attillery-Delivered Antipersonnel Mine
GEMSS —Ground-Emplaced Mine Scattering System

GATOR —Aircraft-Delivered System
MOPMS —Modular Packed Mine System

Magpnetic Influence





الشكل ب-7. أنواع الألغام المبعثرة

ب-3. الألغام

تعتبر الألغام أحد أكثر الوسائل فعالية في تدمير الدبابات وقتل الأفراد في أرض المعركة ، خصوصاً في المعارك القريبة. لا تتحلى الألغام بالقدرة على تعطيل العدو فقط ، ولكنها قادرة على القضاء عليه أيضاً. تعتبر الألغام مفيدة بشكل خاص عندما يتم يُضم إليها رماية مباشرة وغير مباشرة (الشكل ب-8 و ب-9).


[image: image14.png]M14 ANTIPERSONNEL MINE (BLAST

Welght .................... 3.330z
Explosive .............. 1 oz TETRYL
Fuze ...................... Integral
(With Belleville spring)
Functloning ,............ 20t0 35 ibs
Penetrate boot and foot
Remove safety clip.
Unscrew shippin
1 | from {)g:tom%? m nr;l'ug 2 | Checkfor
Turn pressure plate to malfunctions,
ARMED position with

arming tool,

3 H"eplace safety 4 | Screw detonator
clip, Into detonator wetl

; \

TO BURY: Pressure plate should be slightly

Bury mine and above ground,

8 | remove safety clip. 1 DISARM: Insert safety clip and remove
detonator.

CAUTION
Repeated turning of
arming dial may cause
oxoessive wear,

—





الشكل ب-8. ألغام مضادة للأفراد

[image: image15.png]M16A1 BOUNDING ANTIPERSONNEL
MINES

Welght .................... 8.25 Ibs
Projectite .. ................... $toel
Fuze............ M605 (combination)
Functioning:

Pressure .......... 8 to 20 Lbs

Pull ............... 31010 Ibs
Bounding height ...... 06to1.2m
Casualtyradius .............. 30m

Remove shipping
m plug and screw in .
plug fuze.

GROUND LEVEL
9
77

PRESSURE
INSTALLATION

Femove locking safety pin
3 |first. The interlocking pins
Attach tripwires— should fall free, Then

first to anichor, then to remove positive safety.
pull ring:

TO DISARM: Reverse arming procedure,





الشكل ب-8. ألغام مضادة للأفراد (تابع)

[image: image16.png]M18A1 ANTIPERSONNEL MINE

(FRAGMENTATION)
Weight ................ vee..3.51bs
Explosive ................ 1.5 Ibs C4
Projectile . ............ 700 steel balls
Fuze ................. Electrical cap
(with 30 m firing wire)
—— AIMING

When using the slit type peep sight, aim
the mine at an individual's head when
standing 45 m from the mine. When
using the knife edge sight, aim the mine
at an individual's feet when standing
50 m from the mine.

: III TEST CIRCUIT:
Mate firing
device, circuit
tester, and

blasting cap.
Depress handle.
Light should show
in window.
Separate test
components.

DANGEROUS OUT

)
250 meters

~ 100m
. 18 m

Remove shipping 4

2 rlug-priming adapter.
nsert blasting cap and FIRING POSITION: A minimum of
screw into either cap well. 16 m from the rear of the mine to the

fighting position. Friendly troops at
side or rear should be under cover at
a minimum of 100 meters.

L \em— TO FIRE: Disengage safety bail and
depress handle.

TO DISARM: Reverse arming procedure.
Unroll the firing wire and

3 | connect directly to the firin

device with safety engaged.





الشكل ب-8. ألغام مضادة للأفراد (تابع)

[image: image17.png]PR M15 ANTITANK MINE (HEAVY)

— Welght ............... RN 30 Ibs

Explosive ................... 22 |bs

Fuze ...........cooiiiiinnnn, Me03

Secondary fuzewells ....... e 2

Functioning ........... 300 to 400 Ibs

Inspect fuze and remove
Remove plug and
1 | inspect fuze well. 2 | safety.
! : Y

Insert fuze.

3 4 Replace fuze with diat
- in safe position.

Turn dial to ARMED.

TO BURY: Put mine in hole with pressure
plate at or slightly above ground.

TO DISARM: Reverse arming procedure,





الشكل ب-9. ألغام مضادة للدبابات

[image: image18.png]M19 PLASTIC ANTITANK MINE (HEAVY)

Weight ............. ceeren. . 281bs
Explosive ................... 21 Ibs
Fuze ................. M606 integral

(with pressure plate)
Secondary fuzewells . ............ 2
Functioning ....... ... .350 to 500 Ibs

Herrlttove s:ﬂp;')'ing {I#g; check
osition of striker (offset).
1 ';lea't‘;%ezg ressure 2 emove safety fork, turn dial

) to ARMED position,
Check position of striker
(center). turn to SAFE and
replace safety fork.

7EHEN

Place mine in hole, remove
4 safelyork;,turn dial to
ARMED,

Screw threaded detonator
3 into detonator well.

\'\-_”

Complete
5 camouflage.

TO BURY: Put mine in hole with pressure
- plate at or slightly above ground level,
Z

TO DISARM: - Reverse arming procedure.
x 7





الشكل ب-9. ألغام مضادة للدبابات (تابع)

[image: image19.png]M21 METALLIC ANTITANK MINE
© T (KILLER)

Weight ..................... 18 lbs
Explosive ................. .-10.5 Ibs
Fuze .............coviviiinn M607
Functioning ................ 290 lbs

(Pressure on pressure ring or
20-degree deflection of tilt rod).

Remove closing Elug, insert Remove closure

M120 booster in
replace closing plug.

(-]

Remove shipping pluF
from mine and screw In tilt
rod extenson.

Remove safety (pull-ring
assembly) and complete
camouflage.

ottom, and 2 | assembly from fuze.

Bury mine.
4
Z
A Z
//://-/II,I » é
TO BURY:

-—For pressure type mines, bury with fuze
cap flush with ground surface.
—Tilt-rod mines should be seated firmly
in a snug-fitting hole, Most effective in
tall brush or grass.

TO DISARM: Reverse arming
procedure,





الشكل ب-9. الألغام المضادة للدبابات (تابع)

    مقر الفصيل


ضابط 1    جندي 6





قائد فصيل


رقيب فصيل


آمر لاسلكي وهاتف


عدد 2 رامي  مدفع رشاش


عدد 2 مساعد رامي  مدفع رشاش





قائد حضيرة الأسلحة


عدد 2 رامي  مدفع رشاش


عدد 2 مساعد رامي  مدفع رشاش


عدد 2 رامي  مضاد دروع


عدد 2 مساعد رامي مضاد دروع





حضيرة الأسلحة


لا يوجد ضابط   جندي 9








    مقر الفصيل


ضابط 1    جندي 2





قائد فصيل


رقيب فصيل


آمر لاسلكي وهاتف





حضيرة الأسلحة


لا يوجد ضابط   جندي 9








قائد حضيرة الأسلحة


عدد 2 رامي  مدفع رشاش


عدد 2 مساعد رامي  مدفع رشاش


عدد 2 رامي  مضاد دروع


عدد 2 مساعد رامي مضاد دروع





    مقر الفصيل


ضابط 1    جندي 2





قائد فصيل


رقيب فصيل


آمر لاسلكي وهاتف





    مقر الفصيل


ضابط 1    جندي 2





قائد فصيل


رقيب فصيل


آمر لاسلكي وهاتف





قائد حضيرة الأسلحة


عدد 2 رامي  مدفع رشاش


عدد 2 مساعد رامي  مدفع رشاش


عدد 2 رامي  مضاد دروع


عدد 2 مساعد رامي مضاد دروع





حضيرة الأسلحة


لا يوجد ضابط   جندي 9








حضيرة المدفعية الرشاشة


لا يوجد ضابط   جندي 10








قائد حضيرة المدفعية الرشاشة


عدد 3 رامي  مدفع رشاش


عدد 3 مساعد رامي  مدفع رشاش


عدد 3 حامل ذخيرة





    مقر الفصيل


ضابط 1    جندي 2





قائد فصيل


رقيب فصيل


آمر لاسلكي وهاتف





قاد حضيرة





 رامي بندقية    رامي بندقية رشاشة      رامي قنابل                 رامي قنابل  رامي بندقية رشاشة  رامي بندقية





قائد فريق





قائد فريق





فريق رماية





فريق رماية





تحذير___________________________________________________





توجد الألغام المبعثرة على سطح الأرض ويتميز البعض منها بوجود فيوز فوري التفجير والبعض الآخر بفيوز تأخير. يجب على القادة والجنود التعامل مع الألغام المبعثرة على أنها ألغام نشطة وقابلة للانفجار. يجب عدم تحريك أو جمع أو العبث بهذه الألغام مطلقاً.











